**平顶山市湛河区曹镇中学设备采购项目第六标段**

**招标文件变更公告**

河南驰翔工程管理有限公司受平顶山市湛河区教育体育局的委托现对平顶山市湛河区曹镇中学设备采购项目进行公开招标，于 2017年6月29日**在**《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《平顶山市公共资源交易网》发布公开招标公告，报名及发售招标文件时间为：2017年6月30日00时00分整至2017年7月6日23时59分。现对第六标段招标文件内容发布变更公告。

一、原项目主要信息。

1、项目名称：平顶山市湛河区曹镇中学设备采购项目

 2、采购编号：2017zh-016-gk

3、采购内容：第六标段：物理生物实验室台凳，仪器柜等，投资额约272000元。

4、资金来源：财政资金，资金已落实。

二、变更内容。

1、原招标文件“第二章、招标需求，第二部分：生物实验室2套”中

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2、★台面使用≥12.7mm墨绿色实芯理化板台面，背面必须带有不可擦拭的品牌背标，品牌提供佰抗板、千思板、佰净板，或同档次知名品牌。提供2015年12.7mm抗菌检验报告、化学检验报告、环保检验报告、物理检验报告、表面杀菌/抑菌剂残留测试报告,中国绿色材料标志授权使用证书。A. 抗菌性能要求（附检测报告）：具备抗微生物、抗菌性能要求；检测结果及报告需符合中国科学院理化技术研究所抗菌材料检验中心或SGS国际通用标准，按照JIS Z 2801:2010测试方法进行检测:肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，接种菌液浓度1.1x106，抗菌活性值5.0；猪霍乱沙门氏菌ATTCC 14028，接种菌液浓度1.1x106，抗菌活性值3.8；大肠杆菌ATCC 25922，抗菌活性值2.2，抗菌率>99%以上；B. 化学性能: 测试结果：硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、氢氧化钠（40%）、乙酸（99%）、硝酸银（1%）、四氯化碳、硫化钠饱和液、高氯酸、双氧水、氨水28%、氢氟酸40%、氯化镁10%、过氧化钠、醋酸乙酯、硫酸铜10% ,实验室常用化学试剂的腐蚀，测试结果均为5级标准。C.环保性能：为了使用安全板材做到国家准标正规检验干燥器法结果E1级，可溶性重金属铅不大于0.01mg/m²；可溶性重金属镉不大于0.01mg/m²；要符合国家测试GB18586-2001标准, D. 物理性能：耐磨性：表面耐磨性能（5N）国家标准（GB/T 17657-2013），检验结果820r;表面耐干热性能，、国家标准（GB/T 17657-2013）5级标准; 表面耐香烟灼烧，国家标准（GB/T 17657-2013）5级标准;耐沸水性能表面质量，参照国家标准（GB/T 17657-2013）5级标准; E.表面杀菌/抑菌剂残留测试：按照GB 2763-2014, NY/T 761-2008检测方法进行检测，检验项目及检验结果需符合以下测试条件标准要求，并提供相应的检验报告证明文件：甲胺磷、克百威、乙酰甲胺磷、毒死蜱、三唑磷、辛硫磷，不能在板材中残留，检验结果要未检出，达到健康环保。★（投标人应针对台面的以上技术参数要求，提供满足检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，缺一不可） | 张 | 1x2 |

变更为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2、★台面使用≥12.7mm墨绿色实芯理化板台面。 | 张 | 1x2 |

1. 原招标文件“第四章、评标办法及评分标准”中

|  |
| --- |
| 详细评分标准 |
| **2、投标文件对货物需求及技术要求的响应程度（满分50分）**1）投标货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分25分；投标产品技术指标每出现一条不满足的扣3，如有三条不满足技术指标本项为0分。2）所投生物及化学实验室中教师演示台台面需提供2015年12.7mm抗菌检验报告、化学检验报告、环保检验报告、物理检验报告、表面杀菌/抑菌剂残留测试报告、中国绿色材料标志授权使用证书,本项共18分，每少提供一种报告扣3分；（提供复印件加盖厂家公章）3）所投化学实验室中空气净化器必须具有省级以上环保产品检测单位检测合格报告，得2分；产品生产厂商必须持有教育部科研项目定点单位批准文件，得2分；产品必须具有国家知识产权局受理的“发明专利”“实用新型专利”“外观设计专利”，得3分；本项共7分。（提供复印件加盖厂家公章）**3、样品评测（满分5分）**实物样品评测；评委委员会将根据各投标单位提供的投标实物样品外观、工艺、材料等方面情况进行评价排序，并按排名顺序进行打分，没提供样品的不得分，共5分。 |

变更为：

|  |
| --- |
| 详细评分标准 |
| **2、投标文件对货物需求及技术要求的响应程度（满分40分）**1）投标货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分35分；投标产品技术指标每出现一条不满足的扣3，如有三条不满足技术指标本项为0分。2）实验台具有不可磨灭或不可擦洗的生产厂家标示的，得2分。3）实验台板材生产厂家提供相关的质量检测报告的，每提供一份得1分，最多得3分。**3、样品评测（满分15分）**实物样品评测；评委委员会将根据各投标单位提供的投标实物样品外观、工艺、材料等方面情况进行评价排序，并按排名顺序进行打分，没提供样品的不得分，共15分。 |

1. 其他内容不变。

四、本次招标联系事项：

招标人: 平顶山市湛河区教育体育局

地址：平顶山市光明路中段启蒙路交叉口

联系人及电话：陶先生 0375-3380095

 招标代理机构：河南驰翔工程管理有限公司

 地址：平顶山市新城区长安大道与育英路交叉口蓝湾国际公寓东一单元5楼

 联系人及电话：杨先生 0375-7036550 17737550972

五、本公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《平顶山市公共资源交易网》上发布。

 2017年7月5日